"127.0.0.1:E:\kmodel\BrCCMExV\db\VITKOVICEZPO.FDB". Tabulky |

MATERIAL

Popis

Databázová tabulka litých ocelí a jejich termofyzikálních parametrů.

Pole

PK | FK | Pole | Doména | Typ | NN | Default | Popis |  | ID |  | INTEGER |  |  | Jedinečné pořadové číslo.
|  | NAZEV |  | VARCHAR(50) |  |  | Označení oceli, textové.
|  | CISELNAJKST |  | INTEGER |  |  | Označení oceli, celočíselné číslo.
|  | SKUPINA |  | INTEGER |  |  | Číselné označení rodiny.
|  | RODINA |  | VARCHAR(10) |  |  | Rodina (skupina) oceli, textové.
|  | POZNAMKA |  | VARCHAR(80) |  |  | Komentář k oceli.
|  | SOUBOR |  | VARCHAR(20) |  |  | Název souboru z programu IDS s příponou .UM.
|  | DATA |  | BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 4096 |  |  | Textové BLOB pole s obsahem dat z programu IDS.
|  | VYSOCELEGOVANA | BOOLEAN | CHAR(1) |  |  | Zda se jedná o vysoce legovanou ocel.
|  | C_MIN |  | FLOAT |  |  | Minimální přípustný obsah uhlíku v oceli v wt%.
|  | C_MAX |  | FLOAT |  |  | Maximální přípustný obsah uhlíku v oceli v wt%.
|  | C |  | FLOAT |  |  | Aktuální obsah uhlíku v oceli v wt%.
|  | SI_MIN |  | FLOAT |  |  | Minimální přípustný obsah křemíku v oceli v wt%.
|  | SI_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | SI |  | FLOAT |  |  |
|  | MN_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | MN_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | MN |  | FLOAT |  |  |
|  | P_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | P_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | P |  | FLOAT |  |  |
|  | S_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | S_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | S |  | FLOAT |  |  |
|  | CU_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | CU_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | CU |  | FLOAT |  |  |
|  | CR_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | CR_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | CR |  | FLOAT |  |  |
|  | NI_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | NI_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | NI |  | FLOAT |  |  |
|  | AL_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | AL_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | AL |  | FLOAT |  |  |
|  | MO_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | MO_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | MO |  | FLOAT |  |  |
|  | CO_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | CO_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | CO |  | FLOAT |  |  |
|  | V_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | V_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | V |  | FLOAT |  |  |
|  | TI_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | TI_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | TI |  | FLOAT |  |  |
|  | B_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | B_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | B |  | FLOAT |  |  |
|  | CA_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | CA_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | CA |  | FLOAT |  |  |
|  | H_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | H_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | H |  | FLOAT |  |  |
|  | N_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | N_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | N |  | FLOAT |  |  |
|  | NB_MIN |  | FLOAT |  |  |
|  | NB_MAX |  | FLOAT |  |  |
|  | NB |  | FLOAT |  |  |
|  | TSOLIDUS |  | FLOAT |  |  | Teplota solidu ve stupních celsia.
|  | TLIKVIDUS |  | FLOAT |  |  | Teplota likvidu ve stupních celsia.

Spouště

(There are no triggers for table MATERIAL)

Indexy

Index | Pole | Aktivní | Unikátní | Order PK_MATERIAL_ID | ID |  |  | ASC

References

(There are no references for table MATERIAL)

Referenced By

(There are no tables referenced by table MATERIAL)

Definition

``

    CREATE TABLE MATERIAL (
        ID              INTEGER NOT NULL,
        NAZEV           VARCHAR(50),
        CISELNAJKST     INTEGER,
        SKUPINA         INTEGER,
        RODINA          VARCHAR(10),
        POZNAMKA        VARCHAR(80),
        SOUBOR          VARCHAR(20),
        DATA            BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 4096,
        VYSOCELEGOVANA  BOOLEAN,
        C_MIN           FLOAT,
        C_MAX           FLOAT,
        C               FLOAT,
        SI_MIN          FLOAT,
        SI_MAX          FLOAT,
        SI              FLOAT,
        MN_MIN          FLOAT,
        MN_MAX          FLOAT,
        MN              FLOAT,
        P_MIN           FLOAT,
        P_MAX           FLOAT,
        P               FLOAT,
        S_MIN           FLOAT,
        S_MAX           FLOAT,
        S               FLOAT,
        CU_MIN          FLOAT,
        CU_MAX          FLOAT,
        CU              FLOAT,
        CR_MIN          FLOAT,
        CR_MAX          FLOAT,
        CR              FLOAT,
        NI_MIN          FLOAT,
        NI_MAX          FLOAT,
        NI              FLOAT,
        AL_MIN          FLOAT,
        AL_MAX          FLOAT,
        AL              FLOAT,
        MO_MIN          FLOAT,
        MO_MAX          FLOAT,
        MO              FLOAT,
        CO_MIN          FLOAT,
        CO_MAX          FLOAT,
        CO              FLOAT,
        V_MIN           FLOAT,
        V_MAX           FLOAT,
        V               FLOAT,
        TI_MIN          FLOAT,
        TI_MAX          FLOAT,
        TI              FLOAT,
        B_MIN           FLOAT,
        B_MAX           FLOAT,
        B               FLOAT,
        CA_MIN          FLOAT,
        CA_MAX          FLOAT,
        CA              FLOAT,
        H_MIN           FLOAT,
        H_MAX           FLOAT,
        H               FLOAT,
        N_MIN           FLOAT,
        N_MAX           FLOAT,
        N               FLOAT,
        NB_MIN          FLOAT,
        NB_MAX          FLOAT,
        NB              FLOAT,
        TSOLIDUS        FLOAT,
        TLIKVIDUS       FLOAT
    );

    ALTER TABLE MATERIAL ADD CONSTRAINT PK_MATERIAL PRIMARY KEY (ID)
    USING INDEX PK_MATERIAL_ID;